

**Actros 2548 LS 6x2/4** 2650+1350mm

Ohjaamo

Vaihteisto

Moottori

Etuakseli

Väliteli

Taka-akseli

Sallitut massat

Kokonaispaino

StreamSpace L, tasalattia, leveys 2,5m

Mercedes PowerShift   
-automatisoitu vaihteisto

G 281-12 (14,93-1,0)

OM471, R6, 12,8 l, Euro 6

350 kW/476 hv (1800 1/min)

2300 Nm (1100 1/min)

7,5 t akseli, parabelijouset

7,5 t ilmajousitettu akseli

13t ilmajousitettu hypoidi- taka-akseli.

7 500 / 7 500 / 11 500 kg

26 000 kg