|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trampoliner** | **\\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Tramp Orbit\IMG_5527.JPGTrampolin-specialisten** | \\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\North\IMG_5168.JPG  **North** | **\\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Tramp Fly\IMG_5573.JPGTrampolin-specialisten** | \\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Berg\IMG_5217.JPG  **Berg** | **\\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Acon\IMG_5420.JPG**  **Jumpking** | \\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Acon\IMG_5420.JPG  **Acon** | **\\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Jysk\Skärmklipp.PNG**  **Jysk** | \\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\I Sport\IMG_5254.JPG  **I-Sport** | \\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Biltema\IMG_5376.JPG  **Biltema** | **\\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Exit Twist\IMG_5613.JPG**  **Exit** | \\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Hudora\IMG_5466.JPG**Hudora** | \\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Lyfco\IMG_5328.JPG**Lyfco** | **\\Sp.se\MB\KUNDPROJEKT\T\Trampolinspecialisten\6P03068 Trampolinspecialisten 12 studsmattor\Foto\Etan\IMG_5684.JPG**  **Etan** |
| Modell | Orbit | Challenger | Fly | Champion | Heavy duty Mega Pod | Air | Stoj | Trampoliini 4.3 104J | 14-4110 | Twist | Trampolin 400 | 14 FT Trampoline | Sport Tiedje |
| Diameter i meter | 4,3 | 4,32 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 3,96 | 4,33 | 4,0 | 4,3 | 4,3 |
| Vekt i kg\* | 201 | 156,5 | 147 | 142,5 | 153 | 128,5 | 81,5 | 109 | 89 | 81 | 61 | 66,5 | 123 |
| **Noen måleverdier og resultater fra testing** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Høyde på spretten i meter | 1,74 | 1,76 | 1,62 | 1,67 | 1,68 | 1,72 | 1,77 | 1,68 | 1,84 | 1,56 | 1,47 | 1,57 | 1,46 |
| Sprettens hardhet i g-kraft | 7,7 | 8,48 | 8,15 | 8,16 | 9,34 | 8,87 | 9,8 | 9,34 | 9,6 | 9,8 | 9,93 | 10,15 | 8,26 |
| Fare for at foten kommer inn mellom fjærene eller utenfor beskyttelsesnettet | Meget liten. | Meget liten. | Liten risiko | Liten risiko | Meget liten risiko | Liten  risiko | Meget stor risiko | Stor risiko | Meget stor risiko | Liten risiko | Liten risiko | Meget stor risiko | *Ikke montert beskyttelsesnett* |
| Høyde på beskyttelsesnett | 186 cm | 186 cm | 185 cm | 185 cm | 192 cm | 187 cm | 185 cm | 176 cm | 185 cm | 191 cm | 171 cm | 164 cm | -- |
| Monteringstid i timer (to personer) | 2 t 30 m | 2 t 7 m | 1 t 47 m | 1 t 49 m | 1 t 36 m | 1 t 56 m | 1 t 9 m | 1 t 11 m | 1 t 4 m | 1 t 17 m | 1 t 11 m | 1 t 14 m | 1 t 50 m |
| **Testkarakter 1 til 5, hvor 5 er best** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprettevne (25 %) | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Sprettens mykhet (25 %) | 5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4,5 |
| Kantbeskyttelse/beskyttelsesnett (30 %) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3,5 | 3 | 3 | 1,5 | 4 | 2,5 | 1,5 | -- |
| Ramme og bein (10 %) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Montering/bruksanvisning (10 %) | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 4 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2 |
| **Samlet karakter** | **4,43** | **4,35** | **4,30** | **4,08** | **4,08** | **3,63** | **3,48** | **3,28** | **3,20** | **3,05** | **2,20** | **1,90** | **--** |
| **Kommentar** | **Best i test** | **Solid og kraftig ramme** | **Myk sprett** | **Solid ramme** | **Godt beskyttelsesnett** | **God sprett** | **Høy, men hard sprett** | **Svak ramme** | **Høyest sprett** | **Meget svak ramme** | **Bein faller av** | **Meget svak ramme** | **Feil** |
|  | Mykest sprett. Solid ramme. | Enkelt å ta seg inn og ut.  Solid og kraftig ramme. | Solid ramme.  Myk sprett. | Solid og kraftig ramme. | Solid og kraftig ramme. | Det ene beinet faller ut når den løftes. | Slagtest bøyer stolpen til beskyttelsesnettet. Dårlig kantbeskyttelse.  Høy og hard sprett. | Slagtest bøyer stolpen til beskyttelsesnettet. Dårlig kantbeskyttelse. | Raskeste montering. Slagtest bøyer stolpen til beskyttelsesnettet. | Dårlig og hard sprett.  Meget svak ramme. | Dårlig oppheng av beskyttelsesnett.  Slagtest bøyer stolpen til beskyttelsesnettet. Dårligst sprett. | Svak ramme og svak ramme til beskyttelsesnett  Slagtest bøyer stolpen til beskyttelsesnettet. Dårlig kantbeskyttelse. | Feil type beskyttelsesnett, kunne ikke monteres. Meget svak ramme. |

\* Totalvekt med kasser